三种显示模式：大字体时间显示、大字体温度显示、全息显示，并可每10秒钟进行自动切换。
	大字体时间显示：以12小时制，显示当前“小时：分钟”，冒号随读秒闪动
	大字体温度显示：测温范围-20 至120摄氏度
	全息显示：显示月、日、年、星期几、温度、时、分、秒。

自动播放模式，以10秒为间隔，轮流以上述三种方式显示	
通过外部中断实现的红外遥控
实时热敏电阻测温，刷新频率为1次/秒
整点提示（滴滴）
掉电不掉时设计，即插即用
红外遥控

升级版添加功能：

1. 背光亮度自适应（3级） 或 手动可调（8级）
2. 串口自动对时
3. 智能日期判断，日期调节范围根据月份及闰平年自动调节

串口校时：

可使用串口通讯程序，或配套校时软件将当前电脑的系统时间发送给TCA1602S
串口通讯参数：波特率4800，校验位 N，数据位 8，停止位 1
数据格式：[YY MM DD hh mm ss wd]，例如[12 05 23 14 33 55 03]表示2012年5月23日14时33分55秒周三

遥控按键说明：

电源：开启/关闭 显示
Mode：切换显示模式，并保持，退出自动播放模式
Play：进入自动播放模式
EQ: 进入/退出 校时模式
Vol-/+：在显示模式下，手动调节背光亮度，关闭自动背光功能；在校时模式下，用于增减数值
快退/快进: 在校时模式下用于切换校时项目
RPT：自动调节背光亮度，并保持，关闭自动背光功能
U/SD: 开启自动背光功能
静音：开启/关闭 整点报时和按键提示，对自动对时提示、静音按键本身无效。


圣源电子制作论坛：http://www.syyyd.com